#...............................................................................
#
#  I2C/SPI Sniffer log representer plugin
#

[plugin]

name        = "I2C/SPI Sniffer Log"
description = "I2C/SPI Sniffer log representer"
group       = serial
guid        = 39ee6b0f-a65e-4e8a-b252-6fa28d8e3327

log-representer-func = representDeviceMonLog

[scripts]

I2cSpiSnifferLogRecordCode.jnc
I2cSpiSnifferLogRepresenter.jnc

[records]

01d487bb6423b7fd  # DeviceOpened
01d487bb6423b7fe  # InterfaceClaimed
01d487bb6423b7ff  # InEndpointOpened
01d487bb6423b800  # OutEndpointOpened
01d487bb6423b801  # CaptureStarted
01d487bb6423b802  # CaptureStopped
01d487bb6423b803  # CaptureError
01d487bb6423b804  # UnexpectedCode
01d487bb6423b805  # IncompleteByte
01d487bb6423b806  # BufferOverflow
01d487bb6423b807  # StillWaiting
01d487bb6423b808  # FpgaDisabled
01d487bb6423b809  # FirmwareUpToDate
01d487bb6423b80a  # FirmwareUpdateRequired
01d487bb6423b80b  # ErasingFlash
01d487bb6423b80c  # UploadingFirmware
01d487bb6423b80d  # EnablingFpga
01d487bb6423b80e  # FpgaReady
01d487bb6423b80f  # I2cStart
01d487bb6423b810  # I2cFinalizeStart7Bit
01d487bb6423b811  # I2cFinalizeStart10Bit
01d487bb6423b812  # I2cStop
01d487bb6423b813  # I2cStopOutOfTransaction
01d487bb6423b814  # I2cTxNack
01d487bb6423b815  # I2cRxNack
01d487bb6423b816  # SpiStart
01d487bb6423b817  # SpiStop
