#...............................................................................
#
#  I2C/SPI Tap Log log plugin
#

[plugin]

name        = "I2C/SPI Tap Log"
description = "I2C/SPI Tap log representer"
group       = serial
guid        = 39ee6b0f-a65e-4e8a-b252-6fa28d8e3327
small-icon  = images/sniffer-16x16.png

log-representer-func = representI2cSpiSnifferLog

[scripts]

I2cSpiSnifferLogRepresenter.jnc
I2cSpiSnifferLogRecordCode.jnc

[records]

01d487bb6423b7fd  # DeviceOpened
01d487bb6423b7fe  # InterfaceClaimed
01d487bb6423b7ff  # InEndpointOpened
01d487bb6423b800  # OutEndpointOpened
01d487bb6423b801  # CaptureStarted
01d487bb6423b802  # CaptureStopped
01d487bb6423b803  # CaptureError
01d487bb6423b804  # UnexpectedCode
01d487bb6423b805  # IncompleteByte
01d487bb6423b806  # FpgaBufferOverflow
01d487bb6423b81c  # CypressBufferCleared
01d487bb6423b80f  # I2cStart
01d487bb6423b810  # I2cFinalizeStart7Bit
01d487bb6423b811  # I2cFinalizeStart10Bit
01d487bb6423b812  # I2cStop
01d487bb6423b813  # I2cStopOutOfTransaction
01d487bb6423b814  # I2cTxNack
01d487bb6423b815  # I2cRxNack
01d487bb6423b816  # SpiStart
01d487bb6423b817  # SpiStop
