//..............................................................................
//
// USB Data Endpoint session dispatch codes for IAS
//

//..............................................................................

enum UsbDataEndpointDispatchCode {
	GetDeviceVid,
	GetDevicePid,
	SetDeviceVidPid,
	GetInterfaceId,
	SetInterfaceId,
	GetOutEndpointId,
	SetOutEndpointId,
	GetInEndpointId,
	SetInEndpointId,
	OpenDevice,
	OpenDeviceVidPid,
	CloseDevice,
	ClaimInterface,
	ClaimInterfaceId,
	ReleaseInterface,
	StartReading,
	StartReadingEndpoint,
	StopReading,
}

//..............................................................................
