#...............................................................................
#
#  Serial Tap Pro session plugin
#

[plugin]

name        = "Serial Tap Pro"
description = "Monitor serial communication through a Serial Tap Pro device from Tibbo"
page        = hardware/serial-tap-pro.html
help        = user-manual/hardware-serial-tap-pro.html
id          = serial-tap-pro
group       = hw
log-guid    = 3a1ec99b-234a-49a0-be4b-f6e60b80a5c0  # serial tap pro
log-guid    = b26c1b57-16c7-48a5-bbb9-05ea1ada5368  # fpga uploader
icon        = images/serialmon.png
small-icon  = images/serialmon-16x16.png

session-class = SerialTapProSession

[required-capabilities]

com.ioninja.io.serial-tap
org.jancy.io.file

[scripts]

SerialTapPro.jnc
SerialTapProSession.jnc
SerialTapProDecoder.jnc
SerialTapProInfoSet.jnc
SerialTapProDispatchCode.jnc
uleb128.jnc
